**Попова Лариса Викторовна**

 **учитель технологии**

 **по профилю «Швейное дело»**

 **МОКУ «Обвинская школа –**

 **интернат»**

 **с. Обвинск, ул. Мира – 4А**

 **Пермского края**

***Тема : «Подготовка деталей кроя фартука к обработке»***

**Цель:**

 *Обучающая:* Научить учащихся подготовке деталей кроя фартука к обработке.

*Коррекционно-развивающая:* Развивать умение планировать работу поэтапно, развивать мелкую моторику.

*Воспитательная:* воспитывать умение работать самостоятельно по инструкционным картам;  воспитывать терпение, аккуратность в работе, интерес к выполняемой работе, добиваться правильной организации рабочего места.

**Оборудование:** линейка, швейные принадлежности, крой изделия .

**Тип урока:** комбинированный.

**Ход урока**

**1 .Орг.момент.**

**2. Актуализация знаний .**

**3.** Повторение пройденного материала.

1. Что такое обтачка?
2. Для чего применяют обтачку?
3. Какие виды обтачек вы знаете?
4. Чем отличаются косая обтачка от долевой и поперечной?
5. Почему закругленный срез нужно обрабатывать косой обтачкой?
6. Назовите виды косой обтачки?
7. Для чего применяют сборки?
8. Каким способом можно выполнить сборки?

Тест «Правильно - неправильно»

Если Вы согласны с данным утверждением, поставьте +, если нет, то -

Обтачка - это собранная в сборку полоска ткани (-)

Косая обтачка не тянется (-)

Долевая обтачка выкраивается по поперечной нити (-)

Обтачка - это полоска ткани для обработки срезов детали (+)

Поперечная обтачка выкраивается по перечной нити(+)

Закругленные срезы обрабатывают косой обтачкой(+)

Сборки применяют для лучшего облегания фигуры(+)

Для выполнения сборок прокладывают три строчки(+)

Косые обтачки не бывают двойными(-)

Для выполнения сборок прокладывают две строчки(+)

**4 Изучение нового материала .**

Посмотрите, что здесь написано. Буквы перемешались, но вы постарайтесь сложить их правильно, и тогда узнаете тему нашего урока.

РТ ФА УК НА Я ПО СЕ

Назначение фартука. Служит для защиты от загрязнений. Фартук является специальной одеждой - спецодеждой.

Давайте вместе посмотрим, в каких случаях используют фартук:

- уборка квартиры, приготовление пищи, как часть школьной формы, для работы на производстве, работе в саду и других работах;

- нарядные фартуки для сервировки стола, обслуживания гостей;

- как часть национального костюма.

Виды фартуков: с нагрудником, на поясе.

Покажите и посчитайте фартуки на поясе.

Покажите и посчитайте фартуки с нагрудником.

Мы с вами будем шить фартук на поясе, обработанный двойной косой обтачкой.

Крой фартука на поясе состоит из двух деталей: основная деталь и пояс.

Зарисуйте в тетрадь детали фартука и подпишите срезы кроя. Назовите срезы кроя основной детали фартука.

Форма основной детали: прямоугольная, закругленная, углом.

Ткани. Фартуки шьют из хлопчатобумажных и льняных тканей. Для приготовления пищи подбирают светлые ткани, для уборки и работы по дому - темные.

Применяемые швы: стачной, обтачной. Закругленные срезы обрабатывают косой обтачкой.

**Динамическая пауза**

Раз- подняться, потянуться,

Два – согнуться, разогнуться,

Три – в ладоши три хлопка,

Головою три кивка.

На четыре – руки шире,

Пять – руками помахать,

Шесть – за парту сесть опять.

План изготовления фартука (работа с инструкционной картой).

1. Подготовить косую обтачку;
2. Обработать боковые и нижние срезы косой обтачкой;
3. Обработать пояс;
4. Выполнить сборки по верхнему срезу;
5. Обработать верхний срез поясом;
6. Отутюжить изделие, сложить.

Закрепление нового материала:

Самостоятельное чтение.

Повторение техники безопасности при работе с утюгом.

**5.Практическая работа: технологическая карта «Подготовка деталей кроя фартука к обработке»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п |   Ход работы |  Рисунок |
| 1. | Определить середину детали нижней детали путем сложения. |   C:\Users\Admin\Desktop\BApfmOYuhCo.jpg  |
| 2. | Проложить строчку прямых стежков по линиям середины основной детали фартука (длина стежков 10-15 мм). |   C:\Users\Admin\Desktop\BApfmOYuhCo.jpg |
| 3. | Сложить части детали пояса лицевыми сторонами внутрь, сколоть, сметать. Стачать, ширина шва равна 10 мм. Удалить нитки строчек временного назначения, разутюжить шов. | C:\Users\Admin\Desktop\BApfmOYuhCo.jpg |
| 4. | Проложить контрольные линии на детали пояса на расстоянии 25 см от концов детали. |

Самоконтроль: 1.Строчека прямых стежков проложена точно посередине детали нижней части фартука .

2.Контрольные линии на детали пояса проложены точно на расстоянии 25 см от концов детали .

3.Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

4.Соблюдены все правила безопасного труда .

**Целевые обходы учител**

**6.Подведение итогов . Выставление оценок .**

**7. Рефлексия.**

**8. Домашнее задание**