**Попова Лариса Викторовна**

**учитель технологии**

**по профилю «Швейное дело»**

**МОКУ «Обвинская школа –**

**интернат»**

**с. Обвинск, ул. Мира – 4А**

**Пермского края**

Тема урока: **Подготовка ткани к раскрою и раскрой фартука.**

**Цель урока:**

*Обучающая:* Познакомить учащихся с правилами подготовки ткани к раскрою.

-Научить учащихся наиболее экономному способу разложения деталей на ткани.

*Коррекционно-развивающая:* Развивать координацию движения рук, конструкторские и исполнительские умения;

*Воспитательная:* Воспитывать эстетический вкус, внимательность, прививать навыки культуры труда и аккуратность.

**Оборудование**: ткань, рабочая инструменты, рабочая тетрадь, выкройки, презентация.

**Методы: организация и осуществление учебно-познавательной деятельности** (объяснение, инструктаж, практическая работа, демонстрация), **методы контроля и самоконтроля** (взаимоконтроль, самоконтроль)

**Ход урока.**

**1. Организационный момент.**

**2. Повторение пройденного материала.**

1. При снятии мерок записывают в половинном размере величины:

Днч;

Ст;

Сб;

2. Мерки снимают с:

Правой стороны фигуры;

Левой стороны фигуры.

3. Измерение мерки «Полуобхват талии» выполняют следующим образом:

Горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности туловища;

Горизонтально вокруг туловища на уровне талии;

Горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии на полном выдохе.

4. Мерку Сб нужна на чертеже для:

Определения длины пояса;

Определения длины изделия;

Определения ширины изделия.

5. Моделирование – это:

Выполнение расчета и построения чертежей деталей швейного изделия;

различных фасонов (форм) швейного изделия на основе базовой выкройки;

Различные фасоны (формы) какого-либо изделия:

Построение чертежей деталей швейных изделий;

Нанесение на базовую выкройку направления долевой нити.

6. Выберите из перечисленных операций необходимые для подготовки выкройки к раскрою:

Указать название деталей;

Указать количество деталей;

Указать дефекты ткани;

Указать направление долевой нити;

Указать припуски на швы;

Указать названия линий.

Давайте вспомним свойства нитей – нить основы. Как можно определить лицевую сторону в ткани?

**3. Объяснение нового материла.**

На классной доске:

Слова и термины: настил в сгиб, выпад.

1. **План работы пошива фартука на поясе**.

Раскрой.

Заготовить косую обтачку.

Обработать боковые и нижний срезы косой обтачкой.

Обработать пояс.

Обработать верхний срез поясом

Отутюжить готовое изделие, сложить.

2. **Взаимоконтроль подготовленных выкроек**(самостоятельная работа).

3. Показ образцов кроя с неправильным расположением выкроек.

4. Выполнение работ по раскрою можно разделить на три этапа:

1. **Подготовка ткани к раскрою.**

Проутюжить ткань с увлажнением.

Определить направление на ткани долевой нити, лицевую и изнаночную сторону, направление рисунка. Проверить качество ткани - нет ли разрывов, недостатков крашения.

Сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, уровнять кромки, сколоть, выровнять поперечные срезы.

**2. Раскладка деталей выкройки на ткани.**

Наложить детали выкройки на ткани, сначала крупную деталь – основная деталь фартука, затем располагают пояс, приколоть булавками, обвести контуры деталей.

Выкройки на ткани с направленным рисунком должны располагаться в одном направлении.

Направление нитей основы на выкройке должны совпадать с направлением на ткани.

Обводка деталей по контору сплошной тонкой меловой линией (не более 1-2 мм), а линия припусков на швы – пунктирная.

**3. Раскрой фартука**

Раскроить детали фартука по линиям припусков на швы.

**Раскрой - это процесс получения деталей кроя путем их выкраивания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учетом припуска на швы**

**Техника безопасности при работе с ножницами, булавками. (фронтальный инструктаж)**

**4. Практическая работа.**

Выполняется самостоятельно ***по плану работы:***

-Выяви дефекты ткани.

-Определи лицевую и изнаночную стороны ткани.

-Определи направление нити основы в ткани.

-Проутюжь ткань с изнаночной стороны по направлению нити основы.

-Сложи ткань для раскроя на рабочем столе так, чтобы линия сгиба ткани

совпадала с направлением долевой нити ткани. Ткань сколоть.

-Разложи и приколи булавками выкройки деталей фартука к ткани.

-Обведи контуры лекал деталей фартука и наметь припуски на швы.

-Сделай контрольную проверку.

-Раскрои фартук.

**Самоконтроль**: проверить правильность нанесения контурных линий.

Проверить количество деталей.

Проверить правильность выполнения припусков.

**5. Закрепление пройденного материала.**

На доске написаны предложения, где нужно вставить недостающие слова.

Раскладывая выкройки на ткани, учитываем направление ……нити.

Вначале раскладывают все ……. детали.

Контур выкройки обводят……… линией.

Припуски на швы обводят ……...линией.

**6. Подведение итогов.**