**ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА**

**Технология обработки прорезного кармана с настрочной листочкой**

**Портнягина Т.Д., мастер производственного обучения**

**ФКП образовательное учреждение № 305**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование операция** | **Технические условия  на выполнение операции** | **Сборочная схема** |
| 1 | Проверка деталей кроя  . | Из основного материала:  Основное изделие,  Листочка – 1 дет.  Из прокладочного материала:  Прокладка листочки  Из подкладочного материала:  Подкладка кармана – 2 дет |  |
| 2 | Наметить место расположения кармана | Положение кармана определить по табелю технических измерений или с помощью вспомогательных лекал.  Положение кармана наметить с лицевой стороны основного изделия двумя поперечными линиями, ограничивающими длину кармана и тремя продольными |  |
| 3 | Обработка листочки |  |  |
| 3.1 | Наметить линию сгиба листочки | Наметить линию сгиба листочки с изнаночной стороны. |  |
| 3.2 | Продублируйте листочку | Наложите на изнаночную сторону листочки клеевую прокладку клеевым покрытием вниз. Совместите срез прокладки с линией сгиба листочки |  |
| 3.3 | Обметать нижний срез листочки | Обметать нижний срез листочки с лицевой стороны |  |
| 3.4 | Обтачать концы листочки | Перегнуть листочку по линии сгиба лицевыми сторонами внутрь.  Обтачать концы листочки, ширина шва 1 см. |  |
| 3.5 | Подрезать, рассечь припуски | Подрезать излики припусков обтачивания концов листочки на ирину ва 0,7 см.  Сделать рассечки в углах вов обтачивания листочки, не доходя до шва 0,1 см. |  |
| 3.6 | Вывернуть листочку | Вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить углы |  |
| 3.7 | Приутюжить листочку | Приутюжить листочку в готовом виде с изнаночной стороны листочки |  |
| 4 | Сборка кармана |  |  |
| 4.1 | Наложить подкладку кармана | Наложить на изнаночную сторону изделия, лицевой стороной вверх подкладку кармана, совмещая верхний срез подкладки кармана с центральной продольной линией. Приколите или наметайте. Концы подкладки должны выходить за поперечные ограничивающие линии на 1-1,5 см. с каждой стороны. |  |
| 4.2 | Наметить ширину листочки | Наметить на лицевой стороне листочки её ширину в готовом виде |  |
| 4.3 | Притачать листочку | Наложите листочку меньшим срезом на лицевую сторону основного изделия, так чтобы линия притачивания листочки совпадала с нижней продольной линией. Приколите или приметайте.  Притачайте листочку и подкладку кармана к основному изделию по намеченной линии.  Удалите булавки или нитки примётывания. |  |
| 4.4. | Притачать подкладку | Наложите на лицевую сторону изделия, лицевой стороной вниз вторую подкладку кармана.  Притачайте подкладку кармана по верхней горизонтальной линии, так чтобы края подкладки выступали за поперечныеограничительные линии на 1-1,5 см. с каждой стороны |  |
| 4.5 | Проверить качество строчек | Строчки притачивания листочки и подкладки кармана должны быть параллельны и заканчиваться стого у поперечных линий, ограничивающих вход в карман |  |
| 4.6 | Разрезать вход в карман | Разрежьте вход в карман с изнаночной стороны основного изделия.  Вначале влево и вправо от середины кармана посередине между строчками притачивания листочки и подкладки кармана, не доходя до концов кармана 1-1,5 см.  Затем разрежьте на уголок, не доходя до конца строчек 0,1 см. |  |
| 4.7. | Вывернуть детали | Вывернуть на изнаночную сторону через разрез подкладку кармана и листочку. Уголки направьте внутрь кармана |  |
| 4.8 | Приутюжить карман |  |  |
| 4.9 | Настрочить край листочки на подкладку | Поднимите верхнюю часть подкладки кармана. Настрочите свободный край листочки на подкладку кармана ширина шва 0,2 см |  |
| 4.10 | Стачать срезы подкладки кармана | Уровняйте срезы подкладок кармана , сметайте или скрепите булавками. Стачайте срезы подкладок кармана,ширина шва 1-1,5 см., закругляя углы нижнего среза. Удалить булавки или нитки смётывания. |  |
| 4.11 | Обметать подкладки кармана | Обметать подкладку кармана со стороны большей детали вкруговую |  |
| 4.12 | Настрочить концы листочки | Настрочить концы листочки на полочку (настрачивание может осуществлятьсялибо стачивающей, либо зигзагообразной строчкой) |  |
| 4.13 | Приутюжить карман в готовом виде |  |  |
| 4.14 | Проверить качество готового кармана |  |  |