#### МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

#### обеспечивающие качество подготовки обучающихся рабочих профессий

#### 

**Материал для проведения практического задания по учебной практике профессии 19601 Швея**

**Материал для проверки профессиональных компетенций обучающихся по программе профессиональной подготовки квалифицированных рабочих**  **19601 Швея.**

г. Саянск, 2024

Выборова И.Н.

Материалы для проведения практического задания по учебной практике профессии 19601 Швея, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. – Саянск, ФКП ОУ № 311, 2024. – 4 с.

В данной работе представлен материал для проведения практического задания по учебной практике

обучающихся по программе профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 19601 Швея. Материал адресован мастерам производственного обучения профессии **19601 Швея**

Рецензенты:

заместитель директора по УПР ФКП ОУ № 311 Н.О. Колесникова;

преподаватель ФКП ОУ № 311 Т.В. Васильева

#### задание

#### для проверки профессиональных компетенций обучающихся в форме практического задания

содержит основные требования к знаниям и умениям обучающихся.

#### знания и умение обеспечивают качество подготовки обучающихся - включают в себя:

- решение заданий по теме; - подготовку к самостоятельной работе; - подготовку к экзамену; - выполнение и защиту практической работы;

Результаты проверки практического задания учитываются   
при проведении итоговой аттестации.

Могут быть использованы в дополнительном профессиональном образовании   
по профессии 19601 Швея

**Материал для проведения практического задания по учебной практике** 19601 Швея

**Вариант 1**

**Обработка накладного кармана с клапаном, с использованием технологической карты.**

1. Обработка верхнего среза кармана (швом в подгибку с закрытым срезом) 2.Заутюживание припусков настрачивания кармана ( припуски заутюживают на 1 см.). 3. Нанесение места расположения кармана на основной детали (с помощью лекала и мела на полочке наносят место расположения кармана) 4. Настрочить карман на полочку (совмещают намеченные линии со сгибами краёв кармана и настрачивают на полочку накладным швом 0,2 см.) 5. Приутюжить готовый карман. 6. Дублировать клапан (приутюживание клеевой на изнаночную сторону клапана) 7. Обтачать клапан ( складывают клапан пополам лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачивают швом шириной 0,7 см.) 8. Вывернуть клапан ( припуски шва надсекают, выворачивают с выправлением канта) 9. Проложить отделочную строчку( отделочная строчка на расстоянии 0,2 см. от края) 10. Притачать клапан к полочке ( клапан укладывают на полочку, уравнивая по линии притачивания и притачивают настрачным швом с закрытым срезом строчкой 0,5 см. и строчкой 0,2 см.) 11. Приутюжить готовое изделие (ВТО готового кармана)