**Интрукционно-технологическая карта**

**УП. 01 Раскрой и разруб обувных материалов**

**Тема: Раскладка деталей верха обуви на коже и ручной раскрой деталей верха обуви**.

**Цель: Научится организовывать рабочее место. Вырабатывать навыки рационального расположения лекал на коже и производить ручной раскрой деталей верха обуви. Закреплять знания по технике безопасности во время раскроя обувных материалов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПЕРАЦИИ | ЭСКИЗЫ ПО ПЕРЕХОДАМ | ИНВЕНТАРЬ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | МАТЕРИАЛ | ИНСТРУМЕНТ | ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ |
| Подготовка рабочего места, инструмента  и приспособлений  к работе. | G:\106OLYMP\P1010009.JPG | Раскройный стол, мел, разметочный планшет, ручка с серебристым стержнем | Кожа юфть | Измерительный инструмент  (метр, линейка), лекало, обувной нож, ножницы | Подготовить рабочее место, инструмент и приспособления  к работе. |
| Приготовление обувных материалов. Входной контроль | G:\106OLYMP\P1010009.JPG | Раскройный стол, мел, разметочный планшет, ручка с серебристым стержнем, | Кожа юфть | Измерительный инструмент  (метр, линейка) | Произвести входной контроль  полученной кожи на наличие дефектов. Выявленные дефекты отметить мелом. |
| Рациональное размещение лекал  на обувном материале согласно дневному заданию (детали верха обуви) |  | Раскройный стол | Кожа юфть | Лекало | Согласно дневному заданию произвести рациональную раскладку лекал на коже  с минимальными отходами |
| Ручной раскрой обувного материала на детали верха обуви. |  | Раскройный стол | Кожа юфть | Обувной нож,    ножницы | Соблюдая технику безопасности и по намеченным контурам и лекалам произвести раскрой деталей верха обуви-союзка. Во время раскроя не допускать отхождений от намеченных линий. |
| Проверка раскроенных деталей верха обуви при помощи контрольных лекал. |  | Раскройный стол | Детали верха обуви | Контрольные лекало | Произвести проверку деталей верха обуви-союзка при помощи контрольных лекал. |

**Техника безопасности**

Перед началом работы должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить исправность инструмента, инвентаря и приспособлений. Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Рабочее место содержать в чистоте. После окончания работы рабочее место убрать.