Тестирование по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг

Выберите один или несколько правильных вариантов ответа

Чтобы сохранить изменения, [войдите в аккаунт Google](https://accounts.google.com/Login?continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeRHf3D0xY-qg7uaoehgNOEEP8KmqRHCPzJqoE9e94XLpxGoQ%2Fviewform%3Fentry.2007719765%26entry.1679325607%3D%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%26entry.434771810%3D%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BA%253B%26fbzx%3D-7884211051053146893). Подробнее…

\*Обязательный вопрос

Информация на «ясном языке» (или «легкое чтение») направлена на облегчение понимания информации\*

1 балл

для лиц с нарушениями зрения

для лиц с нарушениями слуха

для лиц с нарушениями умственного развития +

Параметрами доступности являются\*

1 балл

досягаемость, безопасность

информативность, комфортность

все перечисленное +

Что такое «универсальный дизайн»?\*

1 балл

1.Дизайнерские решения, подходящие к любому архитектурному ансамблю;

2.Выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания людей с инвалидностью, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании; +

3.Дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. Универсальный дизайн не исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо;

Входная площадка должна иметь (отметьте обязательные позиции)\*

2 балла

Навес +

Водоотвод +

Вентиляцию

Подогрев покрытия

На какой высоте устанавливаются тактильные информационные таблички\*

1 балл

не менее 1,2 м и не более 1,6 м +

не менее 1,5 м и не более 4,5 м

не менее 1,3 м и не более 1,8 м

Каким документом установлены права инвалидов во всем мире:\*

1 балл



Мой ответ

Диченко Ирина Владимировна\*+

Вариант 1

Высота элемента порога не должна превышать\*

1 балл

1,4 см +

3 см

2,5 см

Какое выравнивание текста предпочтение и проще для восприятия на информационных табличках\*

1 балл

любое выравнивание легко воспринимается

справа +

слева

по центру

Устанавливая контакт со слабослышащим или собеседником с нарушением слуха, стоит:\*

1 балл

Громко спросить, чем ему помочь;

Установив зрительный контакт, внятно и четко задать свой вопрос, повернувшись лицом к собеседнику; +

Сразу принести лист бумаги и ручку;

Как правильно называется переводчик, помогающий общаться людям с ограничением слуха?\*

1 балл

переводчик русского жестового языка;

тифлосурдопереводчик;

сурдопереводчик; +

Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная маркировка для всех потенциально опасных препятствий на пути следования людей с нарушениями зрения\*

1 балл

белыми кругами на черном фоне

желтыми полосами или кругами +

красными треугольниками